- contenu
- menu
- navigation
- outils
- pied de page

# CHAPITREII

Mode :

- Cours
- Outils

Menu :

- Au cœur de la machine
  - Objectif du Chapitre
  - Architecture générale
    - Architecture de VonNeumann
    - Unité centrale
    - Carte mère
    - Microprocesseur
    - Mémoire
    - Disque dur
    - Le Bios
    - Liste d'exercices
  - codage de l'information

Contenu :

## Architecture de VonNeumann

machine Von Neumann

L'Architecture de Von Neumann[1] est un modèle pour un ordinateur qui utilise une structure de stockage unique pour conserver à la fois les instructions et les données demandées ou produites par le calcul.

Le processeur est constitué de circuits électronique programmables par une suite d'instructions (le programme), en fait une suite de 0 et de 1, indiquant s'il doit passer ou non du courant électrique. Les instructions sont dans la mémoire (en fait elles sont chargées dans la mémoire à partir d'un support externe : disque dur..). Les instructions peuvent lire ou écrire des données dans des registres (accumulateur sur le dessin) ou dans des « cases » de la mémoire (mot mémoire) identifiées par leur adresse (un nombre entier)

1. von Neumann

   John von Neumann, né Neumann János Lajos en 1903 à Budapest et mort en 1957 à Washington, est un mathématicien et physicien américano-hongrois. Il a apporté d'importantes contributions tant en mécanique quantique qu'en analyse fonctionnelle, en théorie des ensembles, en informatique, en sciences économiques ainsi que dans beaucoup d'autres domaines des mathématiques et de la physique.

Navigation : Précédent | Suivant

Accueil | Imprimer | |