- contenu
- menu
- navigation
- outils
- pied de page

# CHAPITREII

Mode :

- Cours
- Outils

Menu :

- Au cœur de la machine
  - Objectif du Chapitre
  - Architecture générale
  - codage de l'information
    - Unité de mesures
    - Les bases décimales, binaires et hexadécimales
    - Conversion décimal - binaire
    - Conversion hexadécimal - binaire
    - Liste d'exercices

Contenu :

## Unité de mesures

Quelle que soit la nature de l'information traitée par un ordinateur (image, son, texte, vidéo), elle l'est toujours sous la forme d'un ensemble de nombres écrits en base 2, par exemple 01001011. Le terme bit (b minuscule dans les notations) signifie « binary digit », c'est-à-dire 0 ou 1 en numérotation binaire. Il s'agit de la plus petite unité d'information manipulable par une machine numérique. Il est possible de représenter physiquement cette information binaire par un signal électrique ou magnétique, qui, au-delà d'un certain seuil, correspond à la valeur 1.L'octet (en anglais byte ou B majuscule dans les notations) est une unité d'information composée de 8 bits. Il permet par exemple de stocker un caractère comme une lettre ou un chiffre. Une unité d'information composée de 16 bits est généralement appelée mot (en anglais word ). Une unité d'information de 32 bits de longueur est appelée mot double.

Unités de Mesure standardisées

Navigation : Précédent | Suivant

Accueil | Imprimer | |