## ETUDES QUANTITATIVE ET QUALITATIVE

Pour faire la mesure quantitative de la force d'attraction ou de répulsion électrique.

entre deux corps chargés, nous pouvons réaliser le montage, qui

représente deux particules portant deux charges q1 et 2 q , de masses respectives m1 et m2 , séparées par une distance .

La force électrostatique qu'exerce la charge q1 sur la charge q2 , et vis versa, est exprimée par la formule expérimentale sous forme :

Fe = K q 1 q 2 r 2 μ Fe= K {q1q2} over r^{2} %mu

### Syntaxe :

° q1.q2 supérieur à 0 : les deux charges sont de même signe, donc : il y a répulsion, la force Fe éloigne les deux charges .

° q1.q2 supérieur à 0 : les deux charges sont de signes contraires, donc : il y a attraction, la force Fe rapproche les deux charges.

°D'après le principe de l'action et de la réaction Fq1 = -Fq2

### Remarque :

Dans le cas général, si on a n charges électriques dans le vide, le principe de superposition permet de faire la somme vectorielle des forces électrostatiques.

Ce principe n'est valable que dans le seul cas de charges au repos