## Les résultats obtenus

les résultats sont présentées sous forme d'un diagramme montrant l'évolution du signal du détecteur (rapport à la concentration en soluté) en fonction du temps d'élution (plus rarement du volume d'élution).

L'analyse du chromatogramme permet une analyse :

-Qualitative : identification / position du pic

-Quantitative : aire des pics

`« Un pic = une molécule »`

### Complément : Notion de temps

### Temps mort tm

Temps mis par un composé non retenu par la phase stationnaire de la colonne.

Le temps t0 est le temps du début de l'injection.

### Temps de rétention tr

Temps mis par les molécules d'un composé à analyser pour parcourir le trajet entre l'entrée et la sortie de la colonne

La surface d'un pic est fonction de la quantité de constituant dont il est trace.

Diagramme chromatographique et ses caractéristique

### Facteur de sélectivité

Ce facteur de sélectivité ou de séparation, est le rapport des facteurs de capacité de deux solutés dont on veut réaliser la séparation, il s'exprime comme ceci :

α = K ' 2 K ' 1 = ( tr 2 − tm ) ( tr 1 − tm ) %alpha = {K'2} over {K'1} = { (tr2-tm) } over { (tr1-tm) }

où : k'2 = facteur de capacité du composé 2

k'1 = facteur de capacité du composé 1

tr2= temps de rétention du composé 2

tr1= temps de rétention du composé 1

tm= temps de rétention d'une substance non retenue