- contenu
- menu
- navigation
- outils
- pied de page

# -Chapitre II : Le bilan Hydrologique (1h 30)

Mode :

- Cours
- Outils

Menu :

- Objectifs
- Introduction
- 1- Définition :
- 2-Relation entre cycle et bilan hydrologique
- 3-Equation du bilan hydrologique :
- Exercice : Calcule du bilan hydrologique
- Exercice : Répondez par vrais ou faut
- Exercice : Répondez par vrais ou Faut
- Exercice : Répondez par vrais ou Faut
- Cycle et bilan hydrologique

Contenu :

## 3-Equation du bilan hydrologique :

Le bilan hydrologique se situe donc à l'échelle du bassin versant (quelle que soit sa taille), considéré comme un système fermé, dont on peut résoudre l'équation de base.

L'équation du bilan hydrique se fonde sur l'équation de continuité et peut s'exprimer comme suit, pour une période et un espace donnés :

P + S = R + E + (S + ΔS )/source : http://echo2.epfl.ch/e-drologie/chapitres/chapitre1/main.html

Avec :

• P : précipitations (liquide et solide) [mm] ;

• S : ressources disponible à la fin de la période précédente (eaux souterraines humidité du sol, neige, glace) [mm] ;

• R : ruissellement de surface et écoulements souterrains [mm] ;

• E : évaporation (y compris évapotranspiration) [mm] ;

• S + ΔS : ressources accumulées à la fin de la période étudiée [mm].

### Remarque :

Si ∆S=0 (bassin versant naturel relativement imperméable) , la différence entre les débits entrants

(Les précipitations) et sortants correspond aux déficits d'écoulement. Ces déficits d'écoulement représente

Essentiellement les pertes dues à l'évaporation.

Ils peuvent être estimés à l'aide de mesures (pluies et débits) ou de méthodes de calcul (formules de Turc et Coutagne)

Navigation : Précédent | Suivant

Accueil | Imprimer | |