**PW N° 03: Indirect Leveling**

**Traverse:**

**Croquis :**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Station****/****Ht (m)** | **TP** | **Hm****(m)** | **VL****(grad)** | **VR****(grad)** | **VA****(grad)** | **Dh****(m)** | **ΔH****(m)** | **ΔHa****(m)** | **comp** | **Corrected Elevation (m)** |
| **ST1****1.60** |  **P1** | **1.60** | **77.500** | **322.50** | **77.50** | **3.52** | **1.30** | **0.925** | **0.430** | **120.000** |
| **P1****1.55** | **ST1** | **1.55** | **91.20** | **308.80** | **91.20** | **3.92** | **0.55** | **120.925** |
| **ST2** | **1.55** | **88.50** | **311.50** | **88.50** | **3.87** | **0.71** | **0.44** | **0.204** |
| **ST2****1.62** | **P1** | **1.62** | **97.25** | **302.75** | **97.25** | **3.99** | **0.17** | **122** |