Dans la table détaillée suivante, les 32 caractères de contrôle (codes 0 à 31 et 127) et l'espace (code 32) sont présentés avec leur nom en anglais suivi d'une traduction entre parenthèses

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Code en base**  | [**Caractère**](https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_%28informatique%29) | **Signification**  |
| [**10**](https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d%C3%A9cimal) | [**8**](https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_octal) | [**16**](https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_hexad%C3%A9cimal) | [**2**](https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_binaire) |
| 0 | 0 | 00  | 0000000 | NUL  | *Null* (nul)  |
| 1 | 01 | 01  | 0000001 | SOH  | *Start of Heading* (début d'en-tête)  |
| 2 | 02 | 02  | 0000010 | STX  | *Start of Text* (début de texte)  |
| 3 | 03 | 03  | 0000011 | ETX  | *End of Text* (fin de texte)  |
| 4 | 04 | 04  | 0000100 | EOT  | *End of Transmission* (fin de transmission)  |
| 5 | 05 | 05  | 0000101 | ENQ  | *Enquiry* (demande)  |
| 6 | 06 | 06  | 0000110 | ACK  | *Acknowledge* (accusé de réception)  |
| 7 | 07 | 07  | 0000111 | BEL  | *Bell* ([sonnerie](https://fr.wikipedia.org/wiki/Caract%C3%A8re_d%27appel%22%20%5Co%20%22Caract%C3%A8re%20d%27appel))  |
| 8 | 010 | 08  | 0001000 | BS  | *Backspace* (espacement arrière/supprimer)  |
| 9 | 011 | 09  | 0001001 | HT  | *Horizontal Tab* (tabulation horizontale)  |
| 10 | 012 | 0A  | 0001010 | LF  | *Line Feed* ([saut de ligne](https://fr.wikipedia.org/wiki/Saut_de_ligne))  |
| 11 | 013 | 0B  | 0001011 | VT  | *Vertical Tab* (tabulation verticale)  |
| 12 | 014 | 0C  | 0001100 | FF  | *Form Feed* (saut de page)  |
| 13 | 015 | 0D  | 0001101 | CR  | *Carriage Return* ([retour chariot/retour à la ligne](https://fr.wikipedia.org/wiki/Retour_chariot))  |
| 14 | 016 | 0E  | 0001110 | SO  | *Shift Out* (code spécial)  |
| 15 | 017 | 0F  | 0001111 | SI  | *Shift In* (code standard)  |
| 16 | 020 | 10  | 0010000 | DLE  | *Data Link Escape* (échappement en transmission)  |
| 17 | 021 | 11  | 0010001 | DC1  | *Device Control 1* à *4* (contrôle de périphérique)  |
| 18 | 022 | 12  | 0010010 | DC2  |
| 19 | 023 | 13  | 0010011 | DC3  |
| 20 | 024 | 14  | 0010100 | DC4  |
| 21 | 025 | 15  | 0010101 | NAK  | *Negative Acknowledge* (accusé de réception négatif)  |
| 22 | 026 | 16  | 0010110 | SYN  | *Synchronous Idle* (attente synchronisée)  |
| 23 | 027 | 17  | 0010111 | ETB  | *End of Transmission Block* (fin de bloc de transmission)  |
| 24 | 030 | 18  | 0011000 | CAN  | *Cancel* (annulation)  |
| 25 | 031 | 19  | 0011001 | EM  | *End of Medium* (fin de support)  |
| 26 | 032 | 1A  | 0011010 | SUB  | *Substitute* (remplacement)  |
| 27 | 033 | 1B  | 0011011 | ESC  | *Escape* (échappement)  |
| 28 | 034 | 1C  | 0011100 | FS  | *File Separator* (séparateur de fichier)  |
| 29 | 035 | 1D  | 0011101 | GS  | *Group Separator* (séparateur de groupe)  |
| 30 | 036 | 1E  | 0011110 | RS  | *Record Separator* (séparateur d'[enregistrement](https://fr.wikipedia.org/wiki/Enregistrement_%28base_de_donn%C3%A9es%29))  |
| 31 | 037 | 1F  | 0011111 | US  | *Unit Separator* (séparateur d'unité)  |
| 32 | 040 | 20  | 0100000 | SP  | *Space* ([espacement](https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_typographique%22%20%5Co%20%22Espace%20typographique))  |
| 33 | 041 | 21  | 0100001 | !  | [Point d'exclamation](https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d%27exclamation)  |
| 34 | 042 | 22  | 0100010 | "  | [Guillemet](https://fr.wikipedia.org/wiki/Guillemet)  |
| 35 | 043 | 23  | 0100011 | #  | [Croisillon](https://fr.wikipedia.org/wiki/Croisillon_%28signe%29)[10](https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange#cite_note-T50_1992-10)  |
| 36 | 044 | 24  | 0100100 | $  | [Dollar](https://fr.wikipedia.org/wiki/Dollar_%28symbole%29)  |
| 37 | 045 | 25  | 0100101 | %  | [Pour cent](https://fr.wikipedia.org/wiki/Pour_cent)  |
| 38 | 046 | 26  | 0100110 | &  | [Esperluette](https://fr.wikipedia.org/wiki/Esperluette)[10](https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange#cite_note-T50_1992-10)  |
| 39 | 047 | 27  | 0100111 | '  | [Apostrophe](https://fr.wikipedia.org/wiki/Apostrophe_%28typographie%29)[14](https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange#cite_note-14)  |
| 40 | 050 | 28  | 0101000 | (  | [Parenthèse](https://fr.wikipedia.org/wiki/Parenth%C3%A8se) ouvrante  |
| 41 | 051 | 29  | 0101001 | )  | [Parenthèse](https://fr.wikipedia.org/wiki/Parenth%C3%A8se) fermante  |
| 42 | 052 | 2A  | 0101010 | \*  | [Astérisque](https://fr.wikipedia.org/wiki/Ast%C3%A9risque)  |
| 43 | 053 | 2B  | 0101011 | +  | [Plus](https://fr.wikipedia.org/wiki/Signes_plus_et_moins)  |
| 44 | 054 | 2C  | 0101100 | ,  | [Virgule](https://fr.wikipedia.org/wiki/Virgule)  |
| 45 | 055 | 2D  | 0101101 | -  | Trait d'union, [moins](https://fr.wikipedia.org/wiki/Signes_plus_et_moins)[10](https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange#cite_note-T50_1992-10)  |
| 46 | 056 | 2E  | 0101110 | .  | [Point](https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_%28signe%29)  |
| 47 | 057 | 2F  | 0101111 | /  | [Barre oblique](https://fr.wikipedia.org/wiki/Barre_oblique)  |
| 48 | 060 | 30  | 0110000 | 0  | Chiffre zéro  |
| 49 | 061 | 31  | 0110001 | 1  | Chiffre un  |
| 50 | 062 | 32  | 0110010 | 2  | Chiffre deux  |
| 51 | 063 | 33  | 0110011 | 3  | Chiffre trois  |
| 52 | 064 | 34  | 0110100 | 4  | Chiffre quatre  |
| 53 | 065 | 35  | 0110101 | 5  | Chiffre cinq  |
| 54 | 066 | 36  | 0110110 | 6  | Chiffre six  |
| 55 | 067 | 37  | 0110111 | 7  | Chiffre sept  |
| 56 | 070 | 38  | 0111000 | 8  | Chiffre huit  |
| 57 | 071 | 39  | 0111001 | 9  | Chiffre neuf  |
| 58 | 072 | 3A  | 0111010 | :  | [Deux-points](https://fr.wikipedia.org/wiki/Deux-points)  |
| 59 | 073 | 3B  | 0111011 | ;  | [Point-virgule](https://fr.wikipedia.org/wiki/Point-virgule)  |
| 60 | 074 | 3C  | 0111100 | <  | [Inférieur](https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevron_%28typographie%29)  |
| 61 | 075 | 3D  | 0111101 | =  | [Égal](https://fr.wikipedia.org/wiki/Signe_%C3%A9gal)  |
| 62 | 076 | 3E  | 0111110 | >  | [Supérieur](https://fr.wikipedia.org/wiki/Chevron_%28typographie%29)  |
| 63 | 077 | 3F  | 0111111 | ?  | [Point d'interrogation](https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_d%27interrogation)  |
| 64 | 0100 | 40  | 1000000 | @  | [Arobase](https://fr.wikipedia.org/wiki/Arobase)[10](https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange#cite_note-T50_1992-10)  |
| 65 | 0101 | 41  | 1000001 | A  | Lettre latine capitale A  |
| 66 | 0102 | 42  | 1000010 | B  | Lettre latine capitale B  |
| 67 | 0103 | 43  | 1000011 | C  | Lettre latine capitale C  |
| 68 | 0104 | 44  | 1000100 | D  | Lettre latine capitale D  |
| 69 | 0105 | 45  | 1000101 | E  | Lettre latine capitale E  |
| 70 | 0106 | 46  | 1000110 | F  | Lettre latine capitale F  |
| 71 | 0107 | 47  | 1000111 | G  | Lettre latine capitale G  |
| 72 | 0110 | 48  | 1001000 | H  | Lettre latine capitale H  |
| 73 | 0111 | 49  | 1001001 | I  | Lettre latine capitale I  |
| 74 | 0112 | 4A  | 1001010 | J  | Lettre latine capitale J  |
| 75 | 0113 | 4B  | 1001011 | K  | Lettre latine capitale K  |
| 76 | 0114 | 4C  | 1001100 | L  | Lettre latine capitale L  |
| 77 | 0115 | 4D  | 1001101 | M  | Lettre latine capitale M  |
| 78 | 0116 | 4E  | 1001110 | N  | Lettre latine capitale N  |
| 79 | 0117 | 4F  | 1001111 | O  | Lettre latine capitale O  |
| 80 | 0120 | 50  | 1010000 | P  | Lettre latine capitale P  |
| 81 | 0121 | 51  | 1010001 | Q  | Lettre latine capitale Q  |
| 82 | 0122 | 52  | 1010010 | R  | Lettre latine capitale R  |
| 83 | 0123 | 53  | 1010011 | S  | Lettre latine capitale S  |
| 84 | 0124 | 54  | 1010100 | T  | Lettre latine capitale T  |
| 85 | 0125 | 55  | 1010101 | U  | Lettre latine capitale U  |
| 86 | 0126 | 56  | 1010110 | V  | Lettre latine capitale V  |
| 87 | 0127 | 57  | 1010111 | W  | Lettre latine capitale W  |
| 88 | 0130 | 58  | 1011000 | X  | Lettre latine capitale X  |
| 89 | 0131 | 59  | 1011001 | Y  | Lettre latine capitale Y  |
| 90 | 0132 | 5A  | 1011010 | Z  | Lettre latine capitale Z  |
| 91 | 0133 | 5B  | 1011011 | [  | [Crochet](https://fr.wikipedia.org/wiki/Crochet_%28typographie%29) ouvrant  |
| 92 | 0134 | 5C  | 1011100 | \  | [Barre oblique inversée](https://fr.wikipedia.org/wiki/Barre_oblique_invers%C3%A9e)  |
| 93 | 0135 | 5D  | 1011101 | ]  | [Crochet](https://fr.wikipedia.org/wiki/Crochet_%28typographie%29) fermant  |
| 94 | 0136 | 5E  | 1011110 | ^  | [Accent circonflexe](https://fr.wikipedia.org/wiki/Accent_circonflexe) (avec [chasse](https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasse_%28typographie%29))  |
| 95 | 0137 | 5F  | 1011111 | \_  | [Tiret bas](https://fr.wikipedia.org/wiki/Tiret_bas)[10](https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange#cite_note-T50_1992-10)  |
| 96 | 0140 | 60  | 1100000 | `  | [Accent grave](https://fr.wikipedia.org/wiki/Accent_grave) (avec chasse)[15](https://fr.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Code_for_Information_Interchange#cite_note-15)  |
| 97 | 0141 | 61  | 1100001 | a  | Lettre latine minuscule a  |
| 98 | 0142 | 62  | 1100010 | b  | Lettre latine minuscule b  |
| 99 | 0143 | 63  | 1100011 | c  | Lettre latine minuscule c  |
| 100 | 0144 | 64  | 1100100 | d  | Lettre latine minuscule d  |
| 101 | 0145 | 65  | 1100101 | e  | Lettre latine minuscule e  |
| 102 | 0146 | 66  | 1100110 | f  | Lettre latine minuscule f  |
| 103 | 0147 | 67  | 1100111 | g  | Lettre latine minuscule g  |
| 104 | 0150 | 68  | 1101000 | h  | Lettre latine minuscule h  |
| 105 | 0151 | 69  | 1101001 | i  | Lettre latine minuscule i  |
| 106 | 0152 | 6A  | 1101010 | j  | Lettre latine minuscule j  |
| 107 | 0153 | 6B  | 1101011 | k  | Lettre latine minuscule k  |
| 108 | 0154 | 6C  | 1101100 | l  | Lettre latine minuscule l  |
| 109 | 0155 | 6D  | 1101101 | m  | Lettre latine minuscule m  |
| 110 | 0156 | 6E  | 1101110 | n  | Lettre latine minuscule n  |
| 111 | 0157 | 6F  | 1101111 | o  | Lettre latine minuscule o  |
| 112 | 0160 | 70  | 1110000 | p  | Lettre latine minuscule p  |
| 113 | 0161 | 71  | 1110001 | q  | Lettre latine minuscule q  |
| 114 | 0162 | 72  | 1110010 | r  | Lettre latine minuscule r  |
| 115 | 0163 | 73  | 1110011 | s  | Lettre latine minuscule s  |
| 116 | 0164 | 74  | 1110100 | t  | Lettre latine minuscule t  |
| 117 | 0165 | 75  | 1110101 | u  | Lettre latine minuscule u  |
| 118 | 0166 | 76  | 1110110 | v  | Lettre latine minuscule v  |
| 119 | 0167 | 77  | 1110111 | w  | Lettre latine minuscule w  |
| 120 | 0170 | 78  | 1111000 | x  | Lettre latine minuscule x  |
| 121 | 0171 | 79  | 1111001 | y  | Lettre latine minuscule y  |
| 122 | 0172 | 7A  | 1111010 | z  | Lettre latine minuscule z  |
| 123 | 0173 | 7B  | 1111011 | {  | [Accolade](https://fr.wikipedia.org/wiki/Accolade) ouvrante  |
| 124 | 0174 | 7C  | 1111100 | |  | [Barre verticale](https://fr.wikipedia.org/wiki/Barre_verticale)  |
| 125 | 0175 | 7D  | 1111101 | }  | [Accolade](https://fr.wikipedia.org/wiki/Accolade) fermante  |
| 126 | 0176 | 7E  | 1111110 | ~  | [Tilde](https://fr.wikipedia.org/wiki/Tilde)  |
| 127 | 0177 | 7F  | 1111111 | DEL  | *Delete* (effacement)  |